**Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**предупреждает об опасности!**

**Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой),**

**и установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате?**

**ОСТОРОЖНО!**

|  |  |
| --- | --- |
| ! | продолжительная работа **принудительной вытяжки** над плитой и **вытяжного вентилятора**, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха **(закрытые пластиковые окна)** приводит к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и отравлению пострадавших. |

.

**УГАРНЫЙ ГАЗ**

**С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту**

***От отравления угарным газом* пострадали более 1 300 человек, из них *190 погибли***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Причины отравлений*** 1. Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.
	2. Обратная тяга в проточном водонагревателе.
	3. Самовольный перемонтаж.
	4. Обледенение или засор дымоходов.
	5. Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы.

**Как уберечь себя и своих близких?**1. **Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор)** и пользоваться колонкой **только** **при открытом окне.**
2. Проверять тягу перед розжигом колонки (котла)[[1]](#footnote-1) и во время ее работы каждые 30 минут.
3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом
4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан
5. Работы поручать официально специализированной газовой компании.
 |  |

 |

1. *Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.* [↑](#footnote-ref-1)